# This is a Revit shared parameter file.
# Do not edit manually.
*META	VERSION	MINVERSION
META	2	1
*GROUP	ID	NAME
GROUP	1	Parameters
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE
PARAM	af6fdf00-27e8-4b5a-8959-851c6e06b852	Inner Frame Width	LENGTH		1	0
PARAM	15f01f01-f15d-4c90-8a67-b4d7810bfa62	Ventilation, Opening angle (if Comfort Ventilated Module)	TEXT		1	1
PARAM	249f4001-c276-4ca7-8dfe-b56f0b4fab02	Total Flashing Height	LENGTH		1	0
PARAM	7d561402-b867-40f5-a4e6-5b070807a19c	Curtain Colour	FAMILYTYPE	-2000014	1	1
PARAM	c045c103-d7ee-4c56-88c4-ca9606192915	Aluminium	MATERIAL		1	1
PARAM	af6b0606-e60a-4431-b3f7-7595ca725e74	FireRating	TEXT		1	1
PARAM	bdc5dc08-118d-4203-9711-46097b54a9e1	Flashing Material	MATERIAL		1	1
PARAM	c249390c-4779-47fe-96d8-6be5ebcb9ce6	Copyright	TEXT		1	1
PARAM	15af880c-8ad3-47dc-a046-03776de7974a	Standard No. of Glass Pane Layers	YESNO		1	1
PARAM	127d980f-41c4-4aed-8921-e6cd76b2b6f0	L3	LENGTH		1	0
PARAM	713bd011-5dd3-45f2-ab9a-fd090df08bf4	Skylight Lining Depth Back	LENGTH		1	1
PARAM	5f72f911-d554-4a9e-841b-b49086c66460	Lower Flashing Height	LENGTH		1	0
PARAM	08365213-abf3-49a2-a5c7-6c4a46cc11ba	g–value	NUMBER		1	1
PARAM	29298617-2954-43c0-9ff4-cdc7657a4a95	Sill Height	LENGTH		1	1
PARAM	b5aada18-b660-49e1-a3ae-fee23378ec92	Glass Panel Material	MATERIAL		1	1
PARAM	c355681b-7c42-434b-9380-a9c27ca0cea6	Module Width	LENGTH		1	1
PARAM	a67bb31b-f576-4a94-9784-bf1b739cdb69	Slope	ANGLE		1	1
PARAM	792e901c-5dc3-4b03-b08e-4bdcfb00ec02	Construction Width	LENGTH		1	0
PARAM	e6041c1d-025f-4ee0-8e35-81f3fd15a590	L1	LENGTH		1	0
PARAM	2275e420-3480-4071-983c-80ea5eff9990	Outer Measure_Height	LENGTH		1	0
PARAM	0c3bd421-d840-49f2-8cf5-9a141088b3fe	File Version	TEXT		1	1
PARAM	b2a05623-ac47-4748-b1de-c6866948985d	VELUX - Composite	MATERIAL		1	1
PARAM	05c88627-1e71-493e-8704-438cdfa0ca20	Construction Material	MATERIAL		1	1
PARAM	67e0302a-e33a-4fde-9106-762f3d3b090b	Gypsum Boards Back	LENGTH		1	1
PARAM	7623952a-3c4a-469a-a026-9035341d8290	Construction Void Width	LENGTH		1	0
PARAM	a5f8022b-eb1c-4349-8fbc-6afcddaab432	Middle Void Height	LENGTH		1	0
PARAM	107e4b2b-aa64-49be-bff3-94c01c5d5b60	L4	LENGTH		1	0
PARAM	454e932c-68d9-4930-af71-9ced287449e0	Back Angle	ANGLE		1	0
PARAM	f3999c2f-67c1-4725-aabc-a26c27fa9a31	LB	LENGTH		1	1
PARAM	1bea7132-82d6-40cd-b26b-baa7350150bd	End Cap Material	MATERIAL		1	1
PARAM	24585636-463e-46fa-a79d-c59211f149c1	Bottom Gap	LENGTH		1	0
PARAM	89168839-bacd-422b-a81c-3130ffea0370	No. of Module Rows	INTEGER		1	1
PARAM	b244073a-107c-428e-957a-a99d075f2231	Top Cut	LENGTH		1	1
PARAM	ced2e13b-75d8-4222-8088-71a077c85a04	Window Count	INTEGER		1	1
PARAM	7d2aa43c-93c1-439d-b158-1c81bb311603	ThermalTransmittance	NUMBER		1	1
PARAM	d1de393e-ea2a-4405-82e1-107c30b7e00e	Base Length	LENGTH		1	1
PARAM	9ab59b42-7203-4c6a-8132-9ea1b8cce7b5	Total Module Weight per Opening excl. Sub-Construction	NUMBER		1	1
PARAM	14939f42-51b1-43a5-9919-8ad754f64d58	Front Angle	ANGLE		1	1
PARAM	9b57a544-c217-49d6-80c4-a659c86aa730	Upper Angle	ANGLE		1	0
PARAM	fed3ff44-d9bc-4092-b3f7-85e6411fe12c	VisibleTransmittance	NUMBER		1	1
PARAM	d41ec645-b701-434c-ac20-14c9b3621ddf	Reaction to fire |Modules only|	TEXT		1	1
PARAM	dfd00b46-10e3-416b-9b2b-2263f19d9fc2	Total Length	LENGTH		1	0
PARAM	4568d246-933c-4bc4-99b7-9c8e4d14441f	Thickness	LENGTH		1	1
PARAM	f1046d4d-135f-46e0-bd0d-238ca1b62eb1	Top Flashing Width	LENGTH		1	0
PARAM	a937a351-c564-4575-a28c-e7c65dea04ac	Skylight Lining Depth Front	LENGTH		1	1
PARAM	979fbf51-4de6-4522-9bc9-25553f107f41	Rotation Point Height	LENGTH		1	0
PARAM	d48d6454-67df-49b1-813e-3e48d3348886	Ventilation, Geometric free area - Ac m2 (if Comfort Ventilated Module)	TEXT		1	1
PARAM	ce94185d-c8d3-44a1-a06b-ed3ac02b51fc	Frame_Left	YESNO		1	1
PARAM	0c044f63-820d-4fed-8a6f-711d89353d60	Inner Measure	LENGTH		1	0
PARAM	42e83d64-4021-4c18-ab6f-a5ea78348e89	VELUX Flashing	MATERIAL		1	1
PARAM	34220c66-8515-46f1-8a5a-d4832108ba40	Outer Measure	LENGTH		1	0
PARAM	5ea33f6b-9328-4313-be74-52fb484088cb	Construction Depth	LENGTH		1	1
PARAM	10e79a6d-1fce-4004-8b57-5047beab71c0	Side Gap	LENGTH		1	0
PARAM	bfcdfa6e-e8bd-4196-873b-59ef0ce8d124	No. of Window	INTEGER		1	1
PARAM	d93bae70-fb5e-478b-a500-901668b3acea	Skylight Lining Front Angle	ANGLE		1	1
PARAM	faead372-3425-455c-9449-f23d3df0ce9d	Flashing	MATERIAL		1	1
PARAM	aa40e573-cdc7-4f97-beae-29146955bd50	Construction Void Height	LENGTH		1	0
PARAM	538ec374-b678-4e36-93b2-45e8dea55c0c	Back Length	LENGTH		1	1
PARAM	f9e3fb74-810c-4947-88d9-e82e74d28a60	Upper Panel Reference Length	LENGTH		1	0
PARAM	762ed077-cb9b-411a-b740-3a23a12074b3	Plaster Width	LENGTH		1	1
PARAM	9aa4b878-f0b0-4823-a46d-ab2712e1045c	Frame_Right	YESNO		1	1
PARAM	147e2c7a-d521-430c-9e22-067ac031fa80	No. of Glass Pane Layers	INTEGER		1	1
PARAM	fcb86f7a-6ab9-45c1-88ff-ad0a111b5f1f	No. of Modules per Row	INTEGER		1	1
PARAM	129cf080-6fef-472a-a347-d19d86d5bcb4	No. of Window Pairs	INTEGER		1	1
PARAM	c86a1684-df9d-4e6c-a116-87c9178baa90	Frame Top Cap Width	LENGTH		1	0
PARAM	ce9e7c86-2baf-473e-8cc1-772b6bb7df11	Length	LENGTH		1	0
PARAM	31dfe786-4576-4ae7-aa3a-bb2a54b3fa20	Inner Measure_Height	LENGTH		1	0
PARAM	c2ca0687-de46-4d40-9b19-b05b9492ce7d	Standard Module	YESNO		1	1
PARAM	d7b40188-67b3-428e-a293-2107f296c3d2	TC	LENGTH		1	0
PARAM	47047088-425d-45c6-ad75-497438661001	Middle Void Width	LENGTH		1	0
PARAM	a98aba8c-b33f-4f27-95bd-67f15476c261	Module Weight (Heaviest Glazing Option with Curtains)	TEXT		1	1
PARAM	102cfa8c-41f1-4ccc-a3c3-517ab97026f1	Flashing Side Width	LENGTH		1	0
PARAM	80d2678f-f6fc-48ea-9968-0924e7baea59	Ventilation, Geometric free area per module - Ac m2 (if Comfort Ventilated Module)	TEXT		1	1
PARAM	52805593-cd64-42c3-8d2d-510a63b23160	SolarHeatGainTransmittance	NUMBER		1	1
PARAM	abf67d93-94da-485d-a404-bbac9917af8c	VELUX Curtain	MATERIAL		1	1
PARAM	a2ca3f94-f551-4b05-9339-fc5f5f254ef6	Smoke Ventilation, Aerodynamic area per module - Aa m2 (if Smoke Ventilated	TEXT		1	1
PARAM	ecbab997-542d-46a3-9ab9-fbd6850cd631	Construction Height	LENGTH		1	1
PARAM	9458bb97-cead-40aa-bf3a-0343a18609bf	Standard Module Height	YESNO		1	1
PARAM	e3010b9a-f42b-4d5b-a455-a7439b5881e2	Flashing Frame Height	LENGTH		1	0
PARAM	20ef4b9b-0808-48db-a2e0-cb0dba270e5d	Skylight second module height	LENGTH		1	1
PARAM	3b83aa9b-15c2-4255-8348-8b62d0f780d1	Flashing Frame Width	LENGTH		1	0
PARAM	b48d0a9c-5d60-451a-9cda-85691db7a1e1	Beam Height	LENGTH		1	0
PARAM	b9e0539d-50c2-451b-a267-4e7efc6308df	Curtain Color	MATERIAL		1	1
PARAM	07c3b99e-60b9-43ec-b964-76889593c660	Module Height Outer Measure	LENGTH		1	0
PARAM	39c076a0-1e82-435c-a526-d3feb510370f	L4 B	LENGTH		1	1
PARAM	ee9e85a0-c3f1-42c6-951d-6dbcd8ca47a1	Outer Measure_Width	LENGTH		1	0
PARAM	72948da2-3b51-4a8f-8060-8d0b24c82ed2	VELUX - Aluminium	MATERIAL		1	1
PARAM	9b5031a3-9de0-4fb5-b04a-e5ec53e4eeb5	T–value	NUMBER		1	1
PARAM	27a263a3-3889-4d7f-9eba-00f1e6fa72ca	Subconstruction Front Height	LENGTH		1	1
PARAM	29e329a5-0846-4bd1-a1ac-1b5257586358	Gypsum Boards Front	LENGTH		1	1
PARAM	8a3e1da6-b087-4198-bfab-7f99d5bef3cb	Skylight Lining Back Angle	ANGLE		1	1
PARAM	4f9b8ca6-112e-4998-b98c-e1207b8ca3b5	Construction	YESNO		1	1
PARAM	1796cfa7-9963-4445-8fce-3c5d395e5670	L2	LENGTH		1	0
PARAM	562c22a8-0dce-4cf3-b907-175bfa0087a9	L3 B	LENGTH		1	1
PARAM	4afb28a8-4686-4b76-9a06-33775cf8831a	R	LENGTH		1	0
PARAM	ffae45a8-3d77-45e5-b413-bd365e0b980a	Construction Length	LENGTH		1	0
PARAM	1f56dca9-cc72-42b7-9fc3-4e7bd39048df	Module Height	LENGTH		1	1
PARAM	16d94dab-5eee-430c-945e-ca06918182a0	Width	LENGTH		1	0
PARAM	2afe5fb0-2513-4a33-b059-59daf638dc43	Beam Material	MATERIAL		1	1
PARAM	76639cb3-98ca-4385-880d-84e015527e10	Angle	ANGLE		1	0
PARAM	0ec56fb5-814e-43fa-b659-ad30c9473dc1	Top Angle	ANGLE		1	0
PARAM	d08891b5-3b77-4866-ac1f-126f42ca6d31	Inner Top Cap Width	LENGTH		1	0
PARAM	9c02c3b5-dd82-49f7-a26c-6c99a4dcce68	No. of Skylight Modules	INTEGER		1	1
PARAM	8901d4b6-0eea-4c89-9fa5-87497694ef49	Disclaimer	TEXT		1	1
PARAM	378445b7-b725-47d1-99c4-defeabd86aba	Steel Beam	MATERIAL		1	1
PARAM	4dc829b8-dcb4-4a7f-ab07-0063aa7b3251	No. of Beam	INTEGER		1	0
PARAM	724e75b8-3ff3-422f-ae37-774db0aaba8d	Module Height 2	LENGTH		1	1
PARAM	fc6bdab8-3b79-4a12-a858-4e62dcbe5746	Smoke Ventilation, Geometric area - Av m2 (if Smoke Ventilated Module)	TEXT		1	1
PARAM	965280ba-e9a4-439b-82ab-bc21e219c5ba	Skylight first module height	LENGTH		1	1
PARAM	969716bd-8dd8-485c-9a22-742df974937d	Smoke Ventilation, Geometric area per module - Av m2 (if Smoke Ventilated Module)	TEXT		1	1
PARAM	17d918bd-836f-4dc6-89b9-b36e023f8f92	Curtain Length	LENGTH		1	1
PARAM	2e8b0cbf-f661-4c2d-a461-59bbe953f91b	Smoke Ventilation, Opening angle (if Smoke Ventilated Module)	TEXT		1	1
PARAM	657307c0-69ad-48ff-86c8-c76215146baa	End Cap Height	LENGTH		1	1
PARAM	242c0bc6-f459-4cf0-976f-61bc3bab1ee2	Module Weight with Curtains	NUMBER		1	1
PARAM	e09c4dc9-c371-499a-9d15-32294388abe1	Inner Frame Height	LENGTH		1	0
PARAM	7abbc3c9-5077-4384-912f-577cf0729ffa	Panel Opening	ANGLE		1	1
PARAM	f8774dcd-ee63-4366-b085-3adc145d936a	Composite	MATERIAL		1	1
PARAM	18c48acf-bc01-4d4b-9094-d333aef97720	Flashing Width	LENGTH		1	0
PARAM	0ddc61d1-637c-4e4f-b48d-15194b106771	Inner Measure_Width	LENGTH		1	0
PARAM	9d2eb2d2-0e59-44b2-ae6c-a0a978a07fc9	Frame Material	MATERIAL		1	1
PARAM	d361f9d3-0d2d-4bfc-98f8-63eaeb54a8c9	Hard Insulation	MATERIAL		1	1
PARAM	5e4eb9d7-5a91-474b-b990-9628cd967d90	VELUX - Hard Insulation	MATERIAL		1	1
PARAM	2b413cd8-60ea-4dd4-9132-fe30cd165b10	Overall Height	LENGTH		1	0
PARAM	b5f5c6d9-42dd-40d9-9126-2bb672408f40	L2 B	LENGTH		1	1
PARAM	db6e64da-6421-4f58-a0cc-d852f648b99f	Void Length	LENGTH		1	1
PARAM	80bf53dc-e6e2-4e70-8ff9-f51822cb3447	Lining	MATERIAL		1	1
PARAM	6cd56bde-5a50-458f-9366-f9d798520a32	Top Gap	LENGTH		1	0
PARAM	f6482fe1-78fc-452b-bdec-104bd17db230	Height	LENGTH		1	0
PARAM	f12e62e1-9ba8-4400-b3b2-08ffe5473c59	Curtain Length 2	LENGTH		1	1
PARAM	af60abe1-ff97-43a6-9f06-af6b4afa5322	Offset	LENGTH		1	0
PARAM	13216de4-6bab-4bd4-b098-e13ba5d778e2	Construction Height Above Window	LENGTH		1	1
PARAM	265819ea-a643-423e-8ff9-42258e59e0ce	Sub-Construction Front Height	LENGTH		1	1
PARAM	d20742eb-8362-4ca8-b716-f6e98a9fbfb4	L	LENGTH		1	1
PARAM	1d0917ee-4164-47be-972e-69dca53fc408	Serial Number	TEXT		1	1
PARAM	5f20f0f0-3b9b-4b2e-993c-490de0822eda	U–value Uw	NUMBER		1	1
PARAM	6e79f0f3-ccea-4f3b-b79f-a1fd24975405	Roof Material	MATERIAL		1	1
PARAM	3a3c53f4-3b48-4393-be26-13fd2fc9a079	Standard Slope	YESNO		1	1
PARAM	32f2b7f5-4ffb-4ae2-87a3-b3af998f2ad0	Total Flashing Width	LENGTH		1	0
PARAM	365722f7-d031-4a7f-b509-07d92f042091	Panel Width	LENGTH		1	0
PARAM	e65bb3f8-4b28-4b70-93b5-668977be2640	A	ANGLE		1	0
PARAM	2166f8f8-cbad-4756-af3c-be2299f368ca	Installation Date	TEXT		1	1
PARAM	68648af9-f138-405d-ab03-23530fb31e30	Window Module Width	LENGTH		1	0
PARAM	538e2ffa-74d8-4f32-9206-88cd59f7e23a	Curtain	YESNO		1	1
PARAM	548e2ffa-72d8-4f32-9206-88cd59f7e23d	Frame Distance	LENGTH		1	0
PARAM	1aeeabfa-db59-4b8a-a94a-77a4261e98e5	Standard Module Width	YESNO		1	1
PARAM	e6ea2ffb-2779-4d47-a4c8-76df53409640	Angle B	ANGLE		1	1
PARAM	027d91fb-7b12-4538-becd-f82f312fec91	Smoke Ventilation, Aerodynamic area - Aa m2 (if Smoke Ventilated Module)	TEXT		1	1
PARAM	a15dbefb-e570-40cb-9223-e0d8e84ea101	Front Length	LENGTH		1	1
